VLAN. Маршрутизация между VLAN.
	
	Virtual LAN или VLAN – технология логической группировки сетевых узлов и ресурсов в виртуальные сети путем настройки портов коммутаторов.

Команды настройки Vlan на коммутаторе:	
en 	Переход в привилегированный режим	
conf t	Переход в режим конфигурирования	
vtp mode transparent	Переключение VTP в прозрачный режим	
vlan 5,15,20-25	Создание VLAN с номерами 5,15,20-25	
int vlan 5	Создание менеджмент-интерфейса на Vlan 5	
  ip address 1.1.1.10 255.255.255.0 	Задание ip адреса и маски	
  no shut	Включение интерфейса	
ip default-gateway 1.1.1.1	Задание шлюза	
int range fa 0/1 – 10	Переход к настройкам портов FastEthernet с номерами с 1 по 10	
  switchport mode access	Переключение портов в режим access	
  switchport access vlan 15	Переключение портов в VLAN номер 15	
int gi 0/1	Переход к настрокам порта GigabitEthernet 0/1	
  switchport mode trunk	Переключение порта в режим trunk	
  switch trunk allow vlans 5,15,20-25	Задание списка допустимых VLAN в транке	
end	Выход из режима конфигурирования	
wr	Сохранение конфигурации	

Настройка меж-Vlan маршрутизации Router-on-a-stick:	
en 	Переход в привилегированный режим	
conf t	Переход в режим конфигурирования	
int fa 0/0	Переход к настрокам порта Fa 0/0	
  no shut	Включение интерфейса	
int fa 0/0.1	Создание саб-интерфейса с номером 1	
  encapsulation dot1q 404	Задание типа энкапсуляции 802.1q и указание на то, что саб-интерфейс должен принимать фреймы с меткой VLAN 404	
  ip address 10.0.0.4 255.255.255.0	Задание ip адреса и маски саб-интерфейса	
  no shut	Включение саб-интерфейса	
end	Выход из режима конфигурирования	
wr	Сохранение конфигурации	

Топология сети

Таблица адресов
VLAN	устройство	интерфейс	ip	шлюз	
100	Sky	int Fa0/0.100	10.0.0.1   255.255.255.0		
45	Sky	int Fa0/0.45	192.168.0.1   255.255.255.0		
16	Sky	int Fa0/0.16	172.16.0.1     255.255.255.0		
100	Admin Note       		10.0.0.25     255.255.255.0	10.0.0.1	
100	Ground	int Vlan 100	10.0.0.30     255.255.255.0	10.0.0.1	
100	Wave	int Vlan 100	10.0.0.31     255.255.255.0	10.0.0.1	
100	Cloud	int Vlan 100	10.0.0.32     255.255.255.0	10.0.0.1	
100	Domain Ctrl       		10.0.0.200    255.255.255.0	10.0.0.1	
16	BUH-1              		172.16.0.2    255.255.255.0	172.16.0.1	
16	BUH-2              		172.16.0.3    255.255.255.0	172.16.0.1	
16	BUH-3              		172.16.0.4    255.255.255.0	172.16.0.1	
16	1C-Buh		172.16.0.201    255.255.255.0	172.16.0.1	
16	CANON		172.16.0.202    255.255.255.0	172.16.0.1	
45	Designer-1		192.168.0.2    255.255.255.0	192.168.0.1	
45	Designer-2		192.168.0.3    255.255.255.0	192.168.0.1	
45	Web-server		192.168.0.100    255.255.255.0	192.168.0.1	

VLAN 100   -  10.0.0.0  255.255.255.0
VLAN 45   -  192.168.0.0  255.255.255.0
VLAN 16  -  172.16.0.0  255.255.255.0

Задание:
	Необходимо настроить распределение VLAN в сети, и маршрутизацию между VLAN. Проверить командой ping доступность с ноутбука администратора всех других компьютеров, серверов и сетевых устройств.

1.	Переведите коммутаторы в режим VTP transparent.
2.	Создайте на коммутаторах необходимые VLAN’ы.
3.	Создайте на коммутаторах менеджмент-интерфейсы на VLAN 100 и пропишите их ip адреса.
4.	Переключите порты коммутаторов в соответствующие VLAN, в режим access.
5.	Пропишите транки на соответствующих портах коммутаторов.
6.	Задайте коммутатор CLOUD корневым для протокола STP по всем VLAN.
7.	Создайте саб-интерфейсы на интерфейсе маршрутизатора и пропишите адреса.
8.	Проверьте связь. Убедитесь, что появился доступ с ноутбука администратора до всех других компьютеров и устройств, что бухгалтерия имеет доступ на сервер и к принтеру, что дизайнеры видят сервер.